**Как на Вашем печатающем устройстве отключить функцию слежения за окончанием тонера?**

После того, как вы переставили чип с оригинального картриджа на этот картридж Sprint SP-H-106A (W1106A) (без чипа), необходимо на Вашем печатающем устройстве отключить функцию слежения за окончанием тонера. Для этого следуйте инструкции ниже:

**.** Войдите в [**МЕНЮ**] аппарата. Для этого достаточно один раз нажать клавишу [**…**](*три точки*), которая расположена вверху круга джойстика. Войдите в [**Настр**.**сист**.] пункт [**Обслуживание**].

|  |  |
| --- | --- |
| заправка 106a без чипа | заправка картриджа 106A без замены чипа |

**2.** Перейдите в подпункт [**Заканч. тонер**]. Поменяйте значение с [**ВКЛ**.] на [**ВЫКЛ**]. Дождитесь, когда напротив надписи появится [**\***](*снежинка*). Далее необходимо нажать клавишу [**Обратно**] (*стрелочка*), расположенную внизу джойстика панели управления.

|  |  |
| --- | --- |
| заправка W1106A (106A) без чипа | W1106A (106A) заправка без замены чипа |

Если процедура выполнена правильно, индикатор принтера M107a/r/w, M135a/r/w, M137fnw загорится зеленым. Можно продолжить печать.